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	名  称
	参数

	轮  椅
	1.产品符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准；
2.车架：由Ф22mm X2.0mm优质铝合金管焊接组合成型，采用固定式扶手，固定式脚托，表面采用氧化工艺处理；
3.前轮：配备高强度塑料轮毂7寸实心前轮，坚固耐用耐磨。配一体冲压成型金属拐臂，强度高不变形。
4.后轮：24寸实心胎后大轮,减震功能卓越；配置高强度塑料手轮圈，采用防滑性设计。
5.刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面，后把配置带刹车功能的手联动刹车。
6.坐垫/靠垫：为高强度牛津布软坐垫，扶手：采用固定式皮革海绵软扶手垫。
7.护板：选用PVC护板。
8.脚踏板：配置塑料脚踏板，脚踏板高度可调。翻起后应不会自行落
下，搁脚板翻下后与脚托架的夹角应为 88 °~90 °。
9.安全带：座位配有加厚型按扣安全带。
10.配有护腿带。
11.规格：整车长1000MM，整车宽680MM,整车高880MM。（以上参数允许误差5±）
12.承重：100KG。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	防  褥  疮  床  垫
	1.气泵额定电压 220V，频率 50Hz。
2.气泵压力范围：50~110mmHg，流量范围：5~8 升/分钟，交替波动周期：10分钟。
3.床垫材质为 PVC 复合布。
4.规格：床垫尺寸：2000*900*75mm。
5.承压重量 135kg。
6.气条数量 22 条；带喷气功能。



	
	



